Version 4
SHEET 1 880 680
WIRE 80 96 -16 96
WIRE 320 96 144 96
WIRE 416 96 320 96
WIRE -16 256 -16 176
WIRE 320 256 320 160
WIRE 320 256 -16 256
WIRE 416 256 416 176
WIRE 416 256 320 256
WIRE 416 320 416 256
FLAG 416 320 0
SYMBOL voltage -16 80 R0
WINDOW 123 0 0 Left 2
WINDOW 39 0 0 Left 2
SYMATTR InstName V1
SYMATTR Value PULSE(3.6 0 0.5 0.05 0.05 30)
SYMBOL diode 80 112 R270
WINDOW 0 32 32 VTop 2
WINDOW 3 0 32 VBottom 2
SYMATTR InstName D1
SYMBOL cap 304 96 R0
SYMATTR InstName C1
SYMATTR Value 100µ
SYMBOL res 400 80 R0
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 100k
TEXT -48 344 Left 2 !.tran 30 uic
